***Приложение № 1***

**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ**

**За поръчка с предмет: „Закупуване на компютърна и офис техника“**

Минимални технически изисквания на Възложителя за

***„Закупуване на 6 броя компютърни конфигурации“***

***Таблица №1***

|  |  |
| --- | --- |
| **ПАРАМЕТРИ** | **МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ** |
| Кутия | Desktop Tower, ATX |
| Процесор | Минимум четири ядрен процесор, (Intel Core i5-6400 или еквивалентен) |
| Памет | 2 x 4 GB DDR3 – с възможност за разширение /4 слота/, Dual Channel Memory Architecture |
| Хард Диск | 1 TB, SATA III, 3,5” 7200 rpm |
| Мрежа | 10/100/1000 Mbps |
| Оптично у-во | DVD-RW SATA, DL |
| Клавиатура | USB клавиатура от производителя на конфигурацията фабрично надписана по БДС |
| Мишка | USB оптична мишка от производителя на конфигурацията |
| Интерфейси | * 6 USB порта (поне 2 на предния панел и мин. 2 х USB 3.0); * 1 x VGA; * 1 x DVI\HDMI\DP; * Входни и изходни аудио портове |
| Монитор | LED, от производителя на компютъра, min 23 инча, 16:9, 1920 x 1080, Full HD, 250 Cd/m2, 5 ms, 1 x VGA, цифров видео-вход и интерфейсен кабел за връзка със съответния цифров изход на предложения компютър |
| ОС | OEM 64-bit версия на Windows 10 Professional |
| Сертификати | * CE; RoHS; Energy Star; * Моделът да присъства в Windows Compatible Products List на Microsoft за инсталираната ОС. |
| Гаранция | Минимум 36 месеца гаранция от производителя от датата на подписване на двустранния приемно-предавателен протокол, на място |

Минимални технически изисквания на Възложителя за

***„Закупуване на 1 брой мрежово мултифункционално устройство“***

***Таблица № 2***

|  |  |
| --- | --- |
| **ПАРАМЕТРИ** | **МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ** |
| Тип | Монохромно многофункционално устройство |
| Технология | Лазерна или LED |
| Пoддържани функции | Печат, Копиране, Сканиране |
| Тип на скенера | Плосък, цветен |
| Автоматичен подавач за оригинали | Капацитет: минимум 50 оригинала;  Сканиране: автоматично, двустранно |
| Двустранен печат/копиране | Автоматичен |
| Формат на хартията | A4 |
| Скорост на печат | минимум 40 страници в минута |
| Допустимо максимално месечно натоварване | минимум 50 000 отпечатани страници |
| Разделителна способност на печат | 1200 x 1200 dpi |
| Поддържани емулации | PCL 5, PCL 6, Post Script 3 |
| Съвместими операционни системи при печат | Windows 8/10 |
| Капацитет за зареждане с хартия | минимум 800 листа от поне два източника |
| Интерфейси | Ethernet 10/100/1000; USB 2.0 |
| Функции на скенера | Scan-to-eMail, Scan-to-USB, Network scan |
| Консумативи за минимум 5 000 копия (ISO/IEC 19752) | Допълнителен (освен стартов), пълен комплект консумативи от производителя на устройството с описани партномера и количества |
| Допълнителни изисквания | Доставка, инсталация и обучение на място |
| Гаранция | Минимум 36 месеца, от датата на подписване на двустранния приемо-предавателен протокол, на място |

* Обособена позиция №

Минимални технически изисквания на Възложителя за

„***Закупуване на 2 броя документални скенера“***

***Таблица № 3***

|  |  |
| --- | --- |
| **ПАРАМЕТРИ** | **МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ** |
| Скенер, тип | Цветен с ADF |
| Резолюция, оптична | 600dpi |
| Скорост на сканиране, А4 | 60 ppm / 120 ipm A4 при 200 dpi |
| Двустранно сканиране | Да |
| Капацитет на автоматичното подаващо устройство | Минимум 70 листа А4 |
| Интерфейс | USB 3.0 |
| Окомплектовка | Захранващи и интерфейсни кабели; |
| Поддържани операционни системи | Windows 7/8/8.1/10 (32-bit, 64-bit) |
| Гаранция | Минимум 36 месеца, от датата на подписване на двустранния приемо-предавателен протокол, на място |

**Изисквания на Възложителя при доставка на техниката, предмет на поръчката:**

* да е нова, неупотребявана, придружена от документи за произход и съответстваща на поставените минимални технически изисквания от Възложителя;
* цялото активно оборудване да работи с ел. захранване с напрежение 220V, при 50Hz по БДС;
* да включва всички допълнителни и помощни елементи и приспособления, необходими за правилното функциониране, като токозахранващи кабели, кабели за вътрешно и междинно свързване, адаптери и т.н.;
* техниката да бъде придружена от техническа документация, включваща описание на хардуера и софтуера, придружаващ съответното устройство;
* гаранционни карти.